|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| À LA VITESSE DE SON \*\*  LA LUMINOSITÉ AJUSTE LA VITESSE SONORE      **SÉRIE LUMINOSITÉ** | |  | | --- | | À LA VITESSE DE SON   * La luminosité peut ajuster la vitesse du son : lorsque vous appuyez sur le bouton A, vous devrez faire un enregistrement pendant 2 secondes et après cela, l'enregistrement sera lu en boucle. Mais la vitesse dépend de la luminosité du CyberPi. (Diminuez-le avec la main). Vous pouvez arrêter la boucle en appuyant sur le bouton B. | | PREPARE-TOI   * Connectez le robot avec un câble et utilisez le mode « **En direct**» | | INSTRUCTIONS POUR RÉUSSIR   * Lorsque vous cliquez sur le bouton A, faites un enregistrement (de vos voix) pendant 2 secondes * Ajoutez une boucle pour toujours * Ajoutez la vitesse de l’audio en pourcentage (%) dans la boucle * Et ajoutez la luminosité comme cet pourcentage, mais fois deux * Ajoutez la lecture de l'enregistrement jusqu'à la fin dans la boucle * Lorsque vous cliquez sur le bouton B, tout s'arrête. | | ASTUCES | | DÉFIS | |