|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COLLISION INTERDITE ! \*  CONDUIRE VOTRE ROBOT SANS COLLISION      **SÉRIE DISTANCE : ULTRASONIC** | |  | | --- | | COLLISION INTERDITE   * Le robot veut explorer le quartier mais sans causer trop de dégâts, alors laissez-le rouler mais faites attention à ce qu'il ne se heurte pas aux murs ! | | PREPARE-TOI   * Connectez le robot avec un câble et utilisez le mode « **Téléverser**» | | INSTRUCTIONS POUR RÉUSSIR   * Lorsque le bouton A est cliqué, démarrez une boucle pour toujours * Ajouter un choix avec une alternative (si/sinon) dans la boucle * Lorsque la distance est inférieure à 15 cm, le robot tourne à gauche * Sinon laissez le robot avancer à 50 tours par minute * Lorsque vous cliquez sur le bouton B, arrêtez tous les moteurs de l'encodeur. | | ASTUCES | | DÉFIS   * Ajoutez des LED ou des sons lorsque le robot tourne pour qu'il puisse s'exprimer. | |

